-----------------------------------------------------------------
    PCP-PR800DをWindows2000でご使用になる場合の参考情報
-----------------------------------------------------------------

本書では，本PCカードをWindows 2000で使用する場合について説明しています。
必要な箇所をお読みください。
必要な箇所をお読みください。
＜目次＞

1. はじめに
2. Windows2000ドライバのインストール方法
3. Windows2000のインストールについて
    3.1 Windows2000新規インストール方法
        3.1.1（手順1）セットアップ起動ディスクより新規インストール
        3.1.2（手順2）Windows98/95より新規インストール
    3.2 Windows2000アップグレードインストール方法
        3.2.1（手順3）Windows98/95よりアップグレードインストール
    3.3 共通手順  テキストモードのセットアップ方法

-------------------
    1. はじめに
-------------------

  Windows 2000を使用する場合、ご使用のパソコンがWindows2000に対応
  している必要があります。Windows 2000のインストール、または
  Windows 2000へのアップグレードをおこなうには、パソコン本体の
  BIOS等のアップデートが必要な場合があります。

  事前にパソコンメーカーなどから提供される情報で注意事項や
  制限事項等をご確認のうえWindows2000をご使用ください。
　その上で、本書をお読みになり、Windows 2000 のインストールまたは
　Windows 2000 へのアップグレードを行ってください。

------------------------------------------------
    2. Windows2000ドライバのインストール方法
------------------------------------------------

  すでにWindows2000が起動する環境へドライバをインストールには
  次の手順でドライバのインストールを行います。

  1. Windows 2000 を起動します。

  2. このディスクを、フロッピィディスクドライブに挿入します。

  3. カードをCardBus Modeまたは16Bit Modeに設定し、カードをスロットに
     挿入します。

  4. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されますので[次へ]
     ボタンを押します。

  5. 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ]
     ボタンを押します。

  6. 「場所を指定」にチェックをつけ、[次へ]ボタンを押します。

  7. フロッピーディスクドライブがA:ドライブの場合、A:WIN2000  と入力して
     [OK]ボタンを押します。

  8. 「次のデバイスのドライバが検索されました」に次のように表示されます。

      ◎ CardBus Modeに設定している場合 

        「大容量記憶域コントローラ」  または、
        「CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode)」

      ◎ 16Bit Modeに設定している場合 

        「IO_DATA CBIDE2_____」       または、
        「CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode)」

     [次へ]ボタンを押します。

  9. 「デジタル署名が見つかりませんでした」の画面が表示されますが、
     [はい]ボタンを押します。

 10. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」のメッセージが表示されたら、
     [完了]ボタンを押します。

  以上でドライバのインストールは終了です。

--------------------------------------------
    3. Windows2000のインストールについて
--------------------------------------------

  本機よりWindows2000のインストールを
  行う場合は下記の手順を参照してください

--------------------------------------------------------------------------------------
|セットアップ起動ディスクより新規インストール	→  3.1.1（手順1）を参照してください|
--------------------------------------------------------------------------------------
|Windows98/95より新規インストール		→  3.1.2（手順2）を参照してください|
--------------------------------------------------------------------------------------
|Windows98/95よりアップグレードインストール	→  3.1.3（手順3）を参照してください|
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
    3.1 Windows2000新規インストール方法
-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
  3.1.1（手順1）セットアップ起動ディスクを使用してWindows2000を新規インストールする場合
------------------------------------------------------------------------------------------

  準備	セットアップ起動ディスクの作成

	Windows2000に添付のファーストステップガイドを参照し、
	セットアップ起動ディスクを作成してください。

  STEP.1
	カードとCDROMドライブをパソコンに接続してCDROMドライブに
	Windows2000 CDROMをセットし、セットアップブートディスクを
	フロッピードライブに入れてパソコンの電源を入れます。

  STEP.2
	＜共通手順 テキストモードのセットアップ方法＞のセットアップ
	起動ディスクの場合を参照してWindows2000のインストールを行います。

-------------------------------------------------------------------------------
  3.1.2（手順2）Windows98/95からWindows2000の新規インストールする場合
-------------------------------------------------------------------------------

  準備
	Windows98/95を起動します。
	Windows98/95でカードに接続したROMドライブが
	使用できるようにしておいてください。

  STEP.1
	ROMドライブにWindows2000 CDROMをセットします。
	画面の指示に従い新規インストールを行ってください。

  STEP.2
	インストール中にパソコンの再起動が行われたあと、
	＜共通手順 テキストモードのセットアップ方法＞を参照して
	Windows2000のインストールを行います。

-----------------------------------------------------
    3.2 Windows2000アップグレードインストール方法
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
  3.2.1（手順3）Windows98/95からWindows2000のアップグレードインストールする場合
-----------------------------------------------------------------------------------

  準備
	Windows98/95を起動します。
	Windows98/95でカードに接続したCDROMドライブが
	使用できるようにしておいてください。

  STEP.1
	CDROMドライブにWindows2000 CDROMをセットします。
	画面の指示に従いアップグレードインストールを選択し、
	実行してください。

  STEP.2
	インストール中に
	「プラグアンドプレイの更新されたファイルの提供」の画面が表示された場合は、
	次のように表示されます。

	CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) 
	CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode)・・・

	(注意)
	各文字列の後に「（現在は存在しない）」が表示される場合があります。
	上記以外の文字列が表示された場合は、
	表示されたデバイスの製造元にお問合せください。

  STEP.3
	ドライブのセットアップディスクをフロッピードライブに入れます。
	お使いのカードの表示を選択し、 [ファイルの提供]ボタンを押し、
	フロッピードライブのWin2000ディレクトリを指定して[OK]ボタンを押してください。

  STEP.4
	「プラグアンドプレイの更新されたファイルの提供」の画面でカードのドライバの
	名称が削除されたことを確認します。次へボタンをクリックしてください。

  STEP.5
	インストール中にパソコンの再起動が行われたあと、
	テキストモードのセットアップが開始されます。
	＜共通手順  テキストモードのセットアップ方法＞を参照して
	Windows2000のインストールを行います。

------------------------------------------------------
    3.3 共通手順  テキストモードのセットアップ方法
------------------------------------------------------

  準備
	PCカードとROMドライブを接続し、PCカードをパソコンのPCカードスロットに
	挿入しておきます。
	Windows2000 CDROMはCDROMドライブにあらかじめセットしておいてください。

  STEP.1
	パソコンを起動すると画面の下側に次の文字が表示されたら[F6]キーを押します。
	（数秒間だけ表示されます）

	セットアップ起動ディスクを使用している場合は、セットアップブートディスクで
	起動すると画面の下側に次の文字が表示されたら[F6]キーを押します。
	（数秒間だけ表示されます）

	Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID Driver ...

  STEP.2
	しばらくしてデバイスの追加を行う画面（画面の下側に次の文字が表示されます）
	が表示されますので[S]キーを押します。

	セットアップ起動ディスクを使用している場合は、セットアップ用
	フロッピーディスクのDisk.1、Disk.2の読み込みが終了すると
	デバイスの追加を行う画面（画面の下側に次の文字が表示されます）が表示
	されますので[S]キーを押します。

	S=Specify Additional Device   ENTER=Continue   F3=Exit	

  STEP.3
	次のメッセージが表示されます。
	サポートソフトをFDドライブにセットして[ENTER]キーを押します。

	セットアップ起動ディスクを使用している場合も同様に、
	ドライブのセットアップディスクをFDドライブにセットして[ENTER]キーを押します。

	Please insert the disk labeled.
	Manufacture - supplied hardware support disk into Drive A:

		* Press ENTER when Ready

  STEP.4
	ドライバの選択画面が表示されますので、PCカードのモード切り替え
	スイッチの設定に対応するドライバをカーソルキーで選び、
	[ENTER]キーを押します

	セットアップ起動ディスクを使用している場合も同様です。

	PCカードを16Bit Modeに設定している場合は次のドライバを選択します。	

	    CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode) for Windows2000

	PCカードをCardBus Modeに設定している場合は次のドライバを選択します。	

	    CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) for Windows2000

  STEP.5
	選択したドライバが表示されますので[Enter]キーを押します。
	セットアップ起動ディスクを使用している場合も同様です。

  STEP.6
	セットアップ起動ディスクを使用している場合は、画面の指示に従って
	セットアップディスクNo.3、No.4をセットし[Enter]キーを押します。

	サポートソフトが要求された場合は、サポートソフトを挿入して
	[Enter]キーを押してください。

  STEP.7
	以後画面の指示に従ってインストールを行ってください。
	インストール中にパソコンの再起動が行われますのでその時は
	ドライブのセットアップディスクはFDドライブより抜いてください。

  以上でテキストモードのセットアップは終了です。

  再起動後、Windows 2000のインストールは続きますので画面の指示に従って
  インストールを行ってください。
  Windows2000のインストールが終了するまでは、CDROMドライブの電源を
  切らないでください。

-----------------------------------------------------------------
・MicrosoftとWindows、MS-DOSは米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国
　における登録商標です。
・その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。
・本文中の記載事項は予告なく変更される場合があります。
・本文中の記載内容を実行した結果生じる損害に関しては一切の責任を負いません。
　重要なファイルは必ずバックアップを取ってから作業していただくようお願い
  いたします。