ここでは、ノートブックパソコンのリカバリーに関する参考情報を記述しています。
通常の使用については、取扱説明書およびREADME.TXTを参照してください。

+----------------------------+
|           目次             |
+----------------------------+
1. ノートブックパソコンのリカバリーについて
 1-1  注意事項
 1-2　手順
 1-3　接続上の注意
2.リカバリー用起動ＦＤ作成手順
3.CONFIG.SYS,AUTOEXEC.BATの内容の確認のしかた
4.機種別のリカバリーについて
5.Windows98 起動ディスクでCD-ROMを使用する場合について
6.ドライバのオプション説明

+----------------------------------------------+
|  1. ノートブックパソコンのリカバリーについて　  |
+----------------------------------------------+

  1-1 注意事項

    ノートブックパソコンのリカバリーは通常必要ありません。誤って必要なアプリケーションを削除
　　してしまった時、OSの動作が不安定になった時などに、パソコンを出荷状態に戻す事を意味します。また、メーカー
　　によっては、ハードディスクを初期化するものもありますので、バックアップを
　　取るなど細心の注意を払って行ってください。

　1-2　手順

　(1)　ノートブックパソコンのリカバリー用起動ＦＤのバックアップを取る。
　(2)　リカバリー用起動ＦＤの書き換え
　(3)　接続
　(4)　ノートブックパソコンのリカバリーの開始

 1-3接続上の注意

　(1) CBIDE2[付属のインターフェースカード](以下CBIDE2）は、必ず16Bitモードにする。

  (2) CBIDE2カードは OS起動前に PCカードスロットに挿入し、PCの電源を落とすまで抜かないで下さい。

  (3) PCカードスロットには CBIDE2カードのみ挿入して下さい。

+----------------------------------------------+
｜　２． リカバリー用起動ＦＤの書き換え　　　　　 ｜
+----------------------------------------------+

  各パソコンメーカーの供給するノートブックパソコンのリカバリー用起動ＦＤは、
　通常サードパーティ製PCカードをサポートしていませんので、リカバリー用起動ＦＤに
  CBIDE2[付属のインターフェースカード](以下CBIDE2）のドライバを追加する必要があります。

  ここでは、リカバリー用起動ＦＤにCBIDE2のドライバを追加する、再インストールFD作成
　プログラム"INSTFD.EXE"について説明します。

  (注意)
    全ての DOS/V機で正常に動作することを保証するものではありません。
    起動ディスクの内容やノートPCに搭載されている PCカードコントローラによって
    は CBIDE2のドライバのインストールが正常終了してもその後のリカバリーが
    できない場合がありますのでご了承ください。
　　　

 2-1 リカバリー用起動ＦＤ作成手順

  この作業はハードディスクからOSが起動できない状態では実行できませんので
  前もって実行しておいてください。

  (1) ノートブックパソコンに添付されているリカバリー用起動ＦＤのバックアップ
      ディスクを作成します。
　　　「マイコンピュータ」の｛３．５インチFD(A：)]を右クリックし、
　　　「ディスクのコピー」を選択します。
　　　  フロッピードライブに”リカバリー用起動ＦＤ”を入れ[開始（S）」ボタンを
       クリックして下さい。
        指示に従い終了したら、フロッピーを抜いて下さい。
  (2) 付属のセットアップディスクの INSTFD.EXEを実行します。
	　フロッピードライブに”セットアップディスク”を入れ
　　　　「スタート」ボタンをクリックし「ファイル名を指定して実行(R)...」を起動して、
　　　　「名前(O)」に次の様に入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。
      <例>
        A:\DOS\INSTFD

  (3) 画面表示に従って進めていき、リカバリー用起動ＦＤに必要なファイルを
      登録します。

  (4) 書き換えが正常終了すると、リカバリー用起動ＦＤの設定ファイルが以下の
      ように書き換えられ、必要なファイルがコピーされます。

      <CONFIG.SYSの追加行の例>
        DEVICE=DUOATAPE.SYS
        DEVICE=DUOATACD.SYS /D:ATACD001
        LASTDRIVE=Z

      <AUTOEXEC.BATの追加行の例>
        MSCDEX.EXE /D:ATACD001

　(5) これでリカバリー用起動ＦＤは、出来上がりです。ノートブックパソコンの
　　　リカバリーの際には、ノートブックパソコンに付属の取扱説明書を良く
　　　お読みになり、その指示にしたがって、作成したリカバリー用起動ＦＤから
　　　ノートブックパソコンを起動してください。必ず起動ディスクがCD-ROMを認識するかをご確認ください。

ノートパソコンによってはさらにCONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATに変更が必要な場合があります。
３、４をご参照の上ご変更ください。  
 
+-------------------------------------------------------------+
|　３．CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATの内容の確認の仕方　　    　　｜　
+-------------------------------------------------------------+

フォルダオプションの表示で「すべてのファイルを表示」をチェック「登録されている
ファイルの拡張子は表示しない」のチェックをはずしてください。CONFIG.SYSファイルが見えるようになります。

1. CONFIG.SYSの内容の確認の仕方

　　　　書き換えたリカバリー用起動ＦＤをフロッピードライブに入れ、
　　　　「マイコンピュータ」の「３．５インチFD(A：)」を開き"CONFIG.SYS"を
　　　　右クリックし、「アプリケーションから開く」を左クリックします。
　　　　”この種類のファイルを開く時は、いつもこのアプリケーションを使う”が
　　　　チェックされていないことを確認し、このファイルを開くアプリケーション”に
　　　　"Notepad"を選択し、[OK]ボタンを左クリックします。
	CONFIG.SYSの内容が表示されます。この画面でCONFIG.SYSの編集が出来ます
	各設定ファイルの書き換えには本書からコピー＆貼りつけコマンドを使うと便利です。
	集時にはすべて英文モード半角文字で行ってください。

 2. AUTOEXEC.BATの内容の確認の仕方
　　　　"AUTOEXEC.BAT"を右クリックし、「編集」を左クリックします。
　　　　AUTOEXEC.BATの内容が表示されます。この画面でAUTOEXEC.BATの編集が出来ます。
	各設定ファイルの書き換えには本書からコピー＆貼りつけコマンドを使うと便利です。
	集時にはすべて英文モード半角文字で行ってください。

+-----------------------------------------+
|  ４. 機種別のリカバリー方法について  　　  |
+-----------------------------------------+
ここでは、INSTFD.EXEでリカバリー用ＦＤが作成できない場合などについて、
代表例をあげて説明しています。類似型番の製品は同様に出来る可能性があります。

/********************************************************/
[SONY]
	リカバリ用起動ディスク作成ツールにて「PCCARD用起動ディスク」の作成が必要です。
	パソコンの取扱説明書の「起動ディスクの作成」をご参照ください。
	選択の画面で「PCCARD用起動ディスク」を選んで指示にしたがってください	
	リカバリー作業時のCD-ROMドライブのドライブ名が機種ごとに異なるので
	AUTOEXEC.BATの１行目の書き換えが必要になります。
	VAIOの場合QかGドライブです。
	
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥DOS\MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:Q　　←ドライブ名Q

	下記に機種が無い場合は取扱説明書の起動ディスクの確認を参照してください。

以下機種別の情報です。	
バイオノート 505 シリーズ

	型番			CD-ROMドライブ名 
 
 PCG-N505NR			Q:
 PCG-N505SR			Q:
 PCG-N505			Q:
 PCG-Z505AS			Q:
 PCG-Z505F			Q:
 PCG-Z505FX			Q:	
 PCG-Z505D			Q:
 PCG-Z505DX			Q:
 PCG-505V/CBX			Q:
 PCG-505V/ABX			Q:
 PCG-505V			Q:
 PCG-505S			Q:
 PCG-505SX			Q:
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥DOS\MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:Q	

 PCG-505R			G: 
 PCG-505RS			G:
 PCG-505RX			G:
 PCG-505G			G:
 PCG-505GX			G:
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥DOS\MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:G	

 PCG-505X			G:
 PCG-505EX			G:
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(CONFIG.SYS下線部追加）
	REM DEVICE=EMM386.EXE RAM
	
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:G	

 PCG-505			G:
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(CONFIG.SYS下線部追加）
	REM DEVICE=￥CDROM￥CARDMGR.SYS ￥CDROM￥DS436.INI
	REM DEVICE=￥CDROM￥PRD150 /D:CDROM001 /P:_DSPMGR

バイオ C1 シリーズ
 PCG-C1XF			Q:
 PCG-C2GPS			Q:
 PCG-C1XE			Q:
 PCG-C1S			Q:
 PCG-C1R			Q:
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥DOS\MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:Q

 PCG-C1			G: 
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(AUTOEXEC.BATの１行目を書き換え)
	A:￥DOS\MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:G

/********************************************************/
[ＮＥＣ]
	システムインストールディスク（起動用）が必要です。
	
LaVie NX
 
 PC98-NX LW23/43C
 PC98-NX LW20/42C
 PC98-NX LW20/4DC
 PC98-NX LW20/4DA	
 PC98-NX LW20/42A	
 PC98-NX LB20/40A 
 PC98-NX LT23/44A
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE を実行した後で)
	(CONFIG.SYS下線部追加）
	REM DEVICE=A:￥RAMDRIVE.SYS 4096 /E
	
	(AUTOEXEC.BATの"@ECHO OFF"以外の行を全て削除）
	(AUTOEXEC.BATの"@ECHO OFF"以降に３行追加）
	A:￥SMARTDRV /X
	A:\CDROM\ MSCDEX.EXE　/D:ATACD001 /L:Q
	A:\SYSRESTV	

/********************************************************/
[Panasonic]
 	[ファーストエイドFD]もしくは[CD-ROMセットアップ起動ディスク」が必要です。
	リカバリーに使用するディスクにあわせて下記「CD-ROMセットアップ起動ディスク」を読み替えてください
 
 Let's note      CF-A1シリーズ

 Let's note mini CF-M32J8
 Let's note mini CF-M32J5

 Let's note      CF-S21J8
 Let's note      CF-S21J5

①[CD-ROMセットアップ起動ディスク」を書き込み可能な状態にして、フロッピードライブに
挿入し、パソコンの電源を入れます。
②画面のメッセージに従い”３．その他のCD-ROMドライブ”を選択します。
③MS-DOSのプロンプト（A:￥＞）が出たら、「CD-ROMセットアップ起動ディスク」を抜き、
再起動します。
④Ｗindows98/95が起動したら、「CD-ROMセットアップ起動ディスク」を挿入します。
⑤「MS-DOSプロンプト」から以下のコマンドを入力し、「CD-ROMセットアップ起動ディスク」内の
一部のファイルを削除します。
	DEL A:\LF1500\*.SYS
⑥「CD-ROMセットアップ起動ディスク」を抜き、DVD-ROMドライブ付属の「セットアップディスク」を挿入します。
⑦[マイコンピュータ]－＞[A:]ー＞[INSTFD]を起動します。
⑧画面の指示に従い「CD-ROMセットアップ起動ディスク」にデバイスドライバを組み込みます。
⑨「MS-DOSプロンプト」を閉じます。
以上でリカバーリ用FDが作成されました。

＜注意＞
リカバリーの途中で”新しいハードウェア追加ウィザード”が表示されたら、以下の手順に従ってください。
①”ハードディスクコントローラ”を選択し[次へ]ボタンをクリックします。
②[ディスク使用]ボタンをクリックします。
③セットアップディスクを挿入し、”配布ファイルのコピー元”を以下のように指定します。
	a:\WIN9X￥16BIT\DOSV
④”CBIDE2 duoATA Card(16Bit mode) for DOS/v"を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
⑤[次へ]ボタンをクリックし、もう一度[次へ]ボタンをクリックします。
⑥[完了]ボタンをクリックします。
以上でCBIDE2用のドライバがインストールされました。

/********************************************************/
[SHARP]
 	[リカバリーCD用起動ディスク]と[２ＨＤのフロッピーディスク」が必要です。
 PC-PJ2-X4
 PC-PJ2
 PC-PJ1-M2
 PC-PJ1-98
 PC-PJ1
 	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE は使用しない)
	
	まず再インストール用起動ディスクをコピーします。
	
	次にセットアップディスクから以下のドライバーをコピーします。
	
	DUOATA16.SYS
	DUOATACD.SYS

	Config.sysとAUTOEXEC.BAT以下のように編集します。

	Config.sysの[USER]の項目の｢REM ここにお使いのCD-ROMのデバイス名を記入してください」の
	下に以下のように記入してください。

	DEVICE=A:\DUOATA16.SYS
	DEVICE=A:\DUOATACD.SYS /D:PCMCIACD

	AUTOEXEC.BATの[USER]の項目の｢REM MSCDEX /D:ここにお使いのCD-ROMのデバイス名
	を記入してください./L:R」の下に以下のように記入してください。
	MSCDEX /D:PCMCIACD /L:R

	これでフロッピーの編集は終了です。
	パソコンの再インストール説明書の指示にしたがって再インストールを進めてください。
	フロッピーは編集済みなので
	再起動後に｢Microsoft Windows 98 Startup Menu」が表示されたら、
	”３.USER SETTING"を選択し、リターンキーを押してください。

/********************************************************/
[IBM]

 ThinkPad 240  (2607-10J)
 
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣が必要です。
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE は使用しない)

	｢セットアップディスク｣->「DOS｣内の以下のファイルを
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣の「bin」ディレクトリにコピーします。
	DUOATA16.SYS
	DUOATACD.SYS

	ディスクが一杯で書きこめない場合は「bin」ディレクトリのPCMCD20X.SYSを削除してください。
 
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣内のbinディレクトリ（フォルダ）のdosk.batを編集します。
	dosk.batの”：OBI"で始まる項目を以下のように書き換えてください。

	:OBI
	REM IBM PCMCIA CD-ROM 20x
	REM  dynaload \BIN\PCMCD20X.SYS /I:10 /P:240 /D:PCMCD001
  	REM  dynaload \BIN\PCMCD20X.SYS /I:10 /P:280 /D:PCMCD001 >nul(下線部追加）

 	dynaload \BIN\Duoata16.sys  >nul					(下線部追加）
 	dynaload \BIN\Duoatacd.sys /D:PCMCD001 >nul			(下線部追加）

  	LOADHIGH \BIN\MSCDEX.EXE /D:PCMCD001 /M:15 /L:Z >nul
  	A:\bin\wakecd
  	if errorlevel 1 goto Try2
	goto Complete

	:OBI2
	rem CNF PCMCIA CD-ROM 2x

	これで出来上がりです。

	リカバリーCDのマニュアルにしたがってリカバリーを勧めてください。

	次のメッセージが表示されましたら、

	IBM Portable CD-ROM Drive CD-20X
	CNF Portable CD-ROM XA Drive 2X
	Panasonic PCMCIA CD-ROM 783

	”IBM Portable CD-ROM Drive CD-20X”を選択して、次に進んでください。
	ここで"not ready reading drive Z Ready, abort, Fail?"と言うメッセージが、マニュアルの
	注意にしたがっても先に進まない場合はファイルの編集が間違っている可能性があります。
	半角、スペース等が間違っていないかご確認ください。

 
 ThinkPad 235  (2607-10J)
 ThinkPad 560Z (2640-9YJ) 
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣が必要です。
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE は使用しない)

	｢セットアップディスク｣->「DOS｣内の以下のファイルを
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣にコピーします。
	DUOATA16.SYS
	DUOATACD.SYS

	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣内のDRVLOAD.BATを編集します。
	DRVLOAD.BATの”：OBI"で始まる項目を以下のように書き換えてください。

	：OBI
	rem IBM PCMCIA CD-ROM 20x
	@loadhigh %1dynaload %1CARDXTND.SYS >NUL
	-----------------------(途中省略）-----------------------
	REM @loadhigh %1dynaload %1PCMCD20X.SYS /I:9 /P:260 /D:PCMCD001 >NUL(下線部追加）
	@loadhigh %1dynaload %1DUOATA16.SYS >NUL				(下線部追加）
	@loadhigh %1dynaload %1DUOATACD.SYS /D:PCMCD001 >NUL		(下線部追加）

	@call %1MSCDEX /D:PCMCD001 /L:Z >NUL

	@if errorlevel 1 goto ERROR
	@goto exit

	:OBI2
	rem IBM PCMCIA CD-ROM 400 Series (4x)

	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣内のMSGJP.DATを編集します。
	MSGJP.DATの[AMethods]の項目を以下のように書き換えてください。

	IBMPCMCD   = "IBM PCMCIA 20x CD-ROM drive"の行を

	IBMPCMCD   = "PIONEER PCMCIA CD/DVD-ROM drive"に書き換えます。

	これで出来上がりです。

	次のメッセージが表示されましたら、
	
		CD-ROM Access Method:
		□Panasonic PCMCIA 20X CD-ROM (KXL-808AN)
		□PIONEER PCMCIA CD/DVD-ROM drive
		□IBM PCMCIA 4x CD-ROM drive	

	”PIONEEER PCMCIA CD/DVD-ROM drive”の左側にあります□にチェックマークを付け[Next]
	ボタンをクリックしてください。

 ThinkPad 310E (2600-E0J)
	「Winodws95始動用ディスケット｣が必要です。
	※ファイルの編集が必要(INSTFD.EXE は使用しない) 

	｢セットアップディスク｣->「DOS｣内の以下のファイルを
	「Recovery CD-ROM Boot Diskette｣にコピーします。
	DUOATA16.SYS
	DUOATACD.SYS

	「Winodws95始動用ディスケット｣内のCONFIG.SYSを編集します。
	以下のように書き換えてください。

	MENUITEM=CD20X, IBM CD-ROM Drive CD-20X
	MENUITEM=CBIDE2, PIONEER CD/DVD-ROM Drive	(下線部追加）

	MENUCOLOR=2,0
-----------------------(途中省略）-----------------------
	[CD20X]
	SET PCMPLUS=A:￥

	[CBIDE2]	(下線部追加）

	「Winodws95始動用ディスケット｣内のAUTOEXEC.BATを編集します。
	以下のように書き換えてください。
	
	a:sleep 3
	goto END
	:CBIDE2			(下線部追加）
	LH PCMSS.S\EXE		(下線部追加）
	LH PCMCS95.EXE		(下線部追加）
	LH ADDRV CDATA.SYS		(下線部追加）
	LH MSCDEX /D:ATACD001	(下線部追加）
	A:￥SLEEP 3			(下線部追加）
	GOTO END			(下線部追加）

	「Winodws95始動用ディスケット｣内に新規ファイルCDATA.SYSを作成編集します。
	以下のように作成編集ください。

	DEVICE=A:￥DUOATA16.SYS			(下線部追加）
	DEVICE=A:￥DUOATACD.SYS /D:ATACD001	(下線部追加）
/********************************************************/
[富士通]
	「CD-ROMセットアップ起動ディスク｣が必要です。
	　INSTFD.EXE を実行します。

FMV BIBLOシリーズ

 BIBLO MC3/45
 BIBLO MC2/40
 BIBLO MC30
 BIBLO MC9-23
 BIBLO MC8-23
 BIBLO NC7-20D

 FMV-6333MF4/W
 FMV-6300MC4/W			
 	
/********************************************************/
[東芝]

DynaBookSS3440
DynaBookSS3410
DynaBookSS3380
DynaBookSS3440
DynaBookSS3330
DynaBookSS3300

	1.「リカバリーCD起動ディスク｣の作成が必要です。スタートメニューの東芝ユーティリティ内の
	「リカバリーCD起動ディスク｣の作成を起動してディスクを作成ください。
	
	2.ドライバーフロッピーを作成します。
	初期化したフロッピーディスクをご用意ください。
	セットアップディスクのDOSディレクトリ内のDUOATAPE.SYS、DUOATACD.SYSをご用意したフロッピーディスク
	のルートディレクトリにコピーします。これでドライバーフロッピーが出来ました。

	　
   	「リカバリーCD起動ディスク｣をFDドライブに入れ再起動すると
    	自動的に「初期インストールソフトウェアの復元｣プログラムが実行されます。

  	 指示に従っていくとドライブの選択画面になりますので、
   	「I/Oデーター｣を選択します。
	ドライブの選択画面では
	「CDP-AX24T/CBIDE」を選んでください。

	ここで「ご使用のCD-ROMドライブに添付のドライバディスクを入れてください。｣と聞かれますので、
	先程作成したドライバーフロッピーを入れます。

	ドライバーが自動的にコピーされます。

	後は画面の指示に従ってください。

+--------------------------------------------------+
|  ５．Windows98 起動ディスクでCD-ROMを使用する場合  |
+--------------------------------------------------+

１．起動ディスクの作成
    ［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］－［アプリケーションの追加と削除］より、
    「起動ディスク」タグを選択します。ディスクの作成ボタンをクリックし、メッセージに従い
    [起動ディスク1]、[起動ディスク2]を作成します。

２．ファイルのコピー
    セットアップディスクのDOSディレクトリ内のDUOATAPE.SYS、DUOATACD.SYSを上記１．で作成した
　　[起動ディスク1］のルートディレクトリにコピーします。

３．config.sys ファイルの書き換え
    メモ帳などでconfig.sysファイルを開き、次の＜書き換え前＞の部分を＜書き換え後＞の様に書
    き換えます。

	＜書き換え前＞
	[CD]
	device=himem.sys /testmem:off
	device=oakcdrom.sys /D:mscd001 
	device=btdosm.sys 
	device=flashpt.sys
	device=btcdrom.sys /D:mscd001
	device=aspi2dos.sys
	device=aspi8dos.sys
	device=aspi4dos.sys
	device=aspi8u2.sys
	device=aspicd.sys /D:mscd001

	＜書き換え後＞
	[CD]
	device=himem.sys /testmem:off		
	rem device=oakcdrom.sys /D:mscd001 	<---REM 追加
	rem device=btdosm.sys 			<---REM 追加
	rem device=flashpt.sys			<---REM 追加
	rem device=btcdrom.sys /D:mscd001	       <---REM 追加
	rem device=aspi2dos.sys			<---REM 追加
	rem device=aspi8dos.sys			<---REM 追加
	rem device=aspi4dos.sys			<---REM 追加
	rem device=aspi8u2.sys			<---REM 追加
	rem device=aspicd.sys /D:mscd001	       <---REM 追加
	device=duoatape.sys /V			<---追加
	device=duoatacd.sys /D:mscd001		<---追加

４．以上で終了です。

５．次回より、ここで作成した起動ディスク1、2でCBIDE2に接続されたCD-ROMを使用する場合は、
    起動後メニュー画面で“ Start computer with CD-ROM support ”
    を選択して下さい。

+--------------------------------------------------+
｜　６．ドライバのオプション説明			　｜
+--------------------------------------------------+

１.　DUOATAPE.SYSについて

  DUOATAPE.SYSは、PCICを直接制御してCBIDE2カードを初期化するドライバです。
  本ドライバは Windows98/95の MS-DOSモードで、CBIDE2カードに接続したCD-ROM
  ドライブを動作させることを目的としています。

	登録例

	DEVICE=C:\DUOATAPE.SYS /V

	(1) オプション

	/V		詳細情報表示

	/IO=xxx		I/Oポートアドレスの指定
              	 	180 or 190 or 1A0(デフォルト 180)
               		180指定時には 180-187,386-387を使用します
               		190指定時には 190-197,396-397を使用します
               		1A0指定時には 1A0-1A7,3A6-3A7を使用します

	/MA=xxxx  	メモリ空間アドレスの指定
               		C000 or C400 or C800 or CC00 or D000 or D400
			 or D800 or DC00
	
	/US		英語メッセージ表示
	/JP		日本語メッセージ表示
			デフォルトは言語を自動判別

  (2) エラーメッセージ

	a. カードが見つかりません

       原因 	(1) カードが入っていない
            	(2) 設定した、又はデフォルトのメモリ空間が UMB/EMSになっている

    	b. PCICが見つかりません

       原因 	(1) i82365互換の PCカードコントローラが存在しない

    	c. 使用可能なメモリ空間がありません

      	原因 	(1) 空きメモリ空間の全てが UMB/EMSになっている

    	d. オプションの記述が違います

 2.　DUOATACD.SYSについて

	本ドライバは、CD-ROMドライバとして動作します。
	DOS付属のMSCDEX.EXEといっしょに使用します。
	本ドライバが組み込まれる前に、CBIDE2がDUOATA16.SYSまたは
	DUOATAPE.SYSで初期化されている必要があります。

	登録例

	DEVICE=C:\DUOATACD.SYS /D:IDECD001

	（１）オプション

	/D:xxxxxxxx	デバイス名を指定します。
			MSCDEXで指定するデバイス名と一致させる必要があります。

	/US		英語メッセージ表示
	/JP		日本語メッセージ表示
			デフォルトは言語を自動判別

2000.3.17 END OF FILE